**关闭自动休眠功能操作教程**

1. **操作目的**

关闭ASM1156R主控芯片硬盘盒的自动休眠功能。

1. **注意事项**

1、将电脑上连接的USB存储设备（U盘、移动硬盘、硬盘盒等）全部拔掉，只把产品连接到电脑上，以避免操作影响到其它USB存储设备。

2、产品连接到电脑上之前，请务必把硬盘从产品中安全移除。  
3、升级工具只能在Windows系统使用，不支持macOS和Android等其它系统使用。

4、关闭自动休眠操作完成，请把此工具从电脑上卸载或删除。  
**如果没有严格按照操作教程引起的问题包含但不局限于数据丢失，我司不承担任何责任！**

1. **操作准备**

①、解压文件：将此压缩文件解到电脑桌面“ASM 1156R Tools for Turning off sleep Mode”文件夹中。



（ 图1 ）


②、“ASM 1156R Tools for Turning off sleep Mode”文件夹中的资料如下：



（ 图2 ）

③、安装升级工具前，请把杀毒软件先退出再安装。


④、打开“Upgrade tools”文件夹，双击“”文件打开升级工具（如下图3）：



（ 图3 ）


**四、操作过程**

1. 按下图（4）设置关闭休眠时间,具体操作方式是：点击 Idle Timer 下拉菜单，然后选择”15Min”




（ 图4 ）

1. 按下图(5)设置关闭休眠时间,具体操作方式是：点击 Idle Timer 下拉菜单，然后选择“Never”




（ 图5 ）

③、按下图（6）打开程序：请确保程序是存放在“C:\Users\Administrator\Desktop\ASM1156R Tools for Turning off Sleep Mode\Software”路径，否则会出现升级不成功的情况。


（ 图6 ）

④、硬盘先从产品中拔出，产品再通过USB线连接到电脑USB口，按下图（7）开始升级程序。



（ 图7 ）

⑤、产品升级成功如下图（8），若升级出现“Fail”表示升级不成功，请按操作说明重新操作一次即可：



（图8）